**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на ППВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Техническая характеристика** | | **Требуется Заказчику** |
| 1 | Номинальное напряжение, кВ  (6,10) | |  |
| 2 | Схема главных соединений:  Исполнение А, Б, В, Г (Прилагается)  Возможны другие схемы главных цепей по предложению заказчика. | |  |
| 3 | Тип выключателя:  вакуумный ВВ/ТЕL10-20/1000 У2 | |  |
| 4 | Трансформатор тока:  ТОЛ10-05/10Р-(15/5, 20/5, 30/5, 40/5, 50/5, 75/5, 100/5, 150/5, 200/5, 300/5, 400/5, 500/5, 600/5, 800/5, 1000/5) | |  |
| 5 | Исполнение токовых защит: | Токовое реле РТ-40 |  |
| Контроллер (ЭКТ,БМРЗ) |  |
| По предложению заказчика |  |
| 6 | Вид защиты: | |  |
| максимальная токовая защита | |  |
| по уровню сверхтока | |  |
| по уровню минимальной нагрузки  (исполнение с котроллером ЭКТ ) | |  |
| от перекоса фаз и обрыва одной фазы | |  |
| от однофазных коротких замыканий «на землю» | |  |
| контроль целостности заземляющей жилы  (только для кабельного вывода) | |  |
| 7 | Виды контроля:  (U, IA, IB, IC, Wh) | |  |
| 8 | Разрядники:  (РВО 6, РВО 10, ОПН 6, ОПН 10) | |  |
| 9 | Исполнение ввода / вывода:  воздушный ввод / воздушный вывод  воздушный ввод / кабельный вывод | |  |
|  | Дополнительные требования Заказчика:   * Трансформатор собственных нужд   (ОЛ-1,25 6/0,23)   * Сани * Другое | |  |

Заказчик:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. и контактный телефон отв. лица Заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 

# РИЛОЖЕНИЕ А. ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ ППВ



